* C64 with Board Rev. **326298**, **250407**, **250425**… (old C64 case):
* Rom **901227** (C64 Kernel) replace with [27C64](http://www.datasheetsite.com/extpdf.php?q=http%3A%2F%2Fpdfdata.datasheetsite.com%2Fpdf1%2FMicrochip%2F27C64-12.pdf) (8KB) Eprom. You need a [special Adaptor](http://staff.washington.edu/rrcc/uwweb/EPROM/64keprom.gif) 28 Pin Eprom to 24 pin Rom.
* C64C with Board **250469**:
* Rom **251913** (C64 Basic & C64 Kernel) replace with [27C128](http://www.datasheetsite.com/extpdf.php?q=http%3A%2F%2Fpdfdata.datasheetsite.com%2Fpdf1%2FMicrochip%2F27C128-12.pdf) (16KB) Eprom. Without special Adaptor.
* 1541 with Board Rev. **154008**, **154050**, **250442**, **250446** (old 1541 case):
* Rom **901229** (DOS Hi-Rom) replace with [27C64](http://www.datasheetsite.com/extpdf.php?q=http%3A%2F%2Fpdfdata.datasheetsite.com%2Fpdf1%2FMicrochip%2F27C64-12.pdf) (8KB) Eprom. You need a [special Adaptor](http://staff.washington.edu/rrcc/uwweb/EPROM/64keprom.gif) 28 Pin Eprom to 24 pin Rom.
* 1541-C with Board Rev. short motherboard (sometimes old 1541 Board in a new White Case):
* Rom **251968** (DOS Low-Rom & DOS High-Rom) replace with [27C128](http://www.datasheetsite.com/extpdf.php?q=http%3A%2F%2Fpdfdata.datasheetsite.com%2Fpdf1%2FMicrochip%2F27C128-12.pdf) (16KB) Eprom. Without special Adaptor.
* 1541-II:
* Rom **251968** (DOS Low-Rom & DOS High-Rom) replace with [27C128](http://www.datasheetsite.com/extpdf.php?q=http%3A%2F%2Fpdfdata.datasheetsite.com%2Fpdf1%2FMicrochip%2F27C128-12.pdf) (16KB) Eprom. Without special Adaptor.
* C128:
* Rom **251913** (C64 Basic & C64 Kernel) replace with [27C128](http://www.datasheetsite.com/extpdf.php?q=http%3A%2F%2Fpdfdata.datasheetsite.com%2Fpdf1%2FMicrochip%2F27C128-12.pdf) (16KB) Eprom. Without special Adaptor.
* U18 Character 390059-01 ---16K
* U33 Basic LO 318018-02 ---16K
* U34 Basic HI 318019-02 ---16K
* U35 Kernal 318020-03 ---16K
* 1570:
* Rom **315090** (1570 DOS Rom) replace with [27C256](http://www.datasheetsite.com/extpdf.php?q=http%3A%2F%2Fwww.tranzistoare.ro%2Fdatasheets2%2F68%2F68770_1.pdf) (32KB) Eprom. Without special Adaptor.
* 1571:
* Rom **310654** (1571 DOS Rom) replace with [27C256](http://www.datasheetsite.com/extpdf.php?q=http%3A%2F%2Fwww.tranzistoare.ro%2Fdatasheets2%2F68%2F68770_1.pdf) (32KB) Eprom. Without special Adaptor.
* C128-D Plastic Case:
* The same of C128 & 1571.
* C128-DCR Metal Case:
* Rom **318077** (C64 Basic, C64 Kernel, C128 Editor, Z80 Bios, C128 Kernel) replace with [27C256](http://www.datasheetsite.com/extpdf.php?q=http%3A%2F%2Fwww.tranzistoare.ro%2Fdatasheets2%2F68%2F68770_1.pdf) (32KB) Eprom. Without special Adaptor.
* Rom **318047** (1571DCR DOS Rom) replace with [27C256](http://www.datasheetsite.com/extpdf.php?q=http%3A%2F%2Fwww.tranzistoare.ro%2Fdatasheets2%2F68%2F68770_1.pdf) (32KB) Eprom. Without special Adaptor.
* 1581:
* Rom **318045** (1581 DOS Rom) replace with [27C256](http://www.datasheetsite.com/extpdf.php?q=http%3A%2F%2Fwww.tranzistoare.ro%2Fdatasheets2%2F68%2F68770_1.pdf) (32KB) Eprom. Without special Adaptor.